|  |  |
| --- | --- |
| Приложение № 1 | Утверждаю: Директор МКУ КДО «Радуга» Устьянцевского сельсовета  Барабинского района  Новосибирской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.С.Самсонова 24 декабря 2015г. |

**АНКЕТА**

**обследования помещений муниципального казенного учреждения**

**культурно- досугового объединения «Радуга» Устьянцевского сельсовета**

**филиал Половинский сельский клуб**

**1. Общие сведения об объекте** Полное юридическое наименование объекта:филиал Половинский сельский клуб (клуб д.Половинное)Адрес, телефон, факс, e-mail: 632321, Новосибирская область Барабинский район деревня Половинное, улица Северная дом 17 Ведомственная принадлежность объекта: администрация Устьянцевского сельсовета. Вид деятельности: учреждение клубного типа**.** Размещение объекта: отдельное здание Объем предоставляемых услуг: пропускная способность в месяц от 175 до 250 человек **2.Состояние доступности объекта** 2.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): нет. наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет2.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: улица Северная2.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 40-50 метров 2.2.2. Время движения (пешком) от остановки 3-5мин., 2.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути –нет 2.2.4. Перекрестки: ***нерегулируемые***; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером. 2.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая – нет, тактильная – нет, визуальная - да. 2.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): нет Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

**ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ помещений по плану | Наименование элементов объекта | Категории инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах | Фактическая величина, наличие |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Вход на территорию (при наличии ограждения): | К | **наличие** | для отдельных МГН |  |
|  | Ширина прохода, калитки, проема в ограждении | К, О, С | **не менее 90 см** | более 90 см | C:\Users\Администратор\Desktop\паспорт доступности\Клуб\IMG_9089.jpg |
|  | Знак доступности учреждения |  |  | нет |  |
|  | Автостоянка посетителей |  |  | нет |  |
|  | Расстояние до входа в здание | К, О | **не более 50 м** | 15 м | C:\Users\Администратор\Desktop\паспорт доступности\Клуб\IMG_9090.jpg |
|  | Доля машино-мест для инвалидов | К, О | **не менее 10 %** | нет |  |
|  | Размер места со специальным знаком | К | **350 х 500 см** | нет |  |
|  | Путь к главному (специализированному) вход в здание: - ширина полосы движения: - указатели направления движения , - декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию  места отдыха: через 200 м | К, О  К, О, Г, С  0 | **не менее 180 см**  **наличие**  **наличие**  **наличие** | более 180  нет  нет |  |
| **ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)** | | | | | |
| №№ помещений по плану | Наименование элементов объекта | Категории инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах | Фактическая величина, наличие |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |  |
|  | **Крыльцо или входная площадка** |  |  |  | C:\Users\Администратор\Desktop\паспорт доступности\Клуб\IMG_9065.jpg |
|  | Габариты площадки: ширина х глубина | К | **не менее 220 х 220 см** | 180 х 290 см | C:\Users\Администратор\Desktop\паспорт доступности\Клуб\IMG_9066.jpg |
|  | Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см | К, О, С | **наличие** | есть |  |
|  | Нескользкое покрытие | К, О, С | **наличие** | наличие |  |
|  | Навес | К, О, С | **наличие** | наличие |  |
|  | Пандус наружный: - ширина марша - угол подъема - высота одного подъема | К  К К | **не менее 100 см % не более 80 см** | нет |  |
|  | Поручни с двух сторон - на высоте - горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием | К, О  К К, О | **наличие**  **не менее 80 см** | нет |  |
|  | Нескользкое покрытие | К, О, С | **наличие** | наличие |  |
|  | **Тамбур** габариты тамбура: глубина х ширина | К | **не менее 220 х 180 см** | 700 х 235 см | C:\Users\Администратор\Desktop\паспорт доступности\Клуб\IMG_9070.jpg |
|  | Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)  - ширина проема в свету - высота порога наружного, внутреннего | К, О  К, О К | **не менее 90 см не более 2,5 см** | Р двустворчатые  115 см не соответствует | C:\Users\Администратор\Desktop\паспорт доступности\Клуб\IMG_9070.jpg |
| **ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)** | | | | | |
| №№ помещений по плану | Наименование элементов объекта | Категории инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах | Фактическая величина, наличие |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |  |
|  | Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов | К | **не менее 120 см** | более 120 см | C:\Users\Администратор\Desktop\паспорт доступности\Клуб\IMG_9073.jpg |
|  | Разворотные площадки | К | **не менее 150 х 150 см** | более 150 х 150 см | C:\Users\Администратор\Desktop\паспорт доступности\Клуб\IMG_9072.jpg |
|  | Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 см): - для лиц с нарушениями ОДА (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см) - для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см | К, О, С, Г  О, К | **не менее 1 ед. на этаж**  **не менее 1 ед. на этаж** | имеется  имеется |  |
|  | Навесное оборудование в зоне движения, выступ | С | **не более 10 см** | отсутствует |  |
| **ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ** | | | | | |
| **№№ помещений по плану** | **Наименование элементов объекта** | **Категории инвалидов, для которых установлен норматив** | **Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах** | **Фактическая величина, наличие** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |  |
|  | Зрительный зал | К, О |  |  |  |
|  | Двери (вход) - ширина в свету - порог | К | **не менее 90 см не более 2, 5 см** | 75 см. соответствует | C:\Users\Администратор\Desktop\паспорт доступности\Клуб\IMG_9086.jpg |
|  | Доля мест для колясочников | К | **не менее 2 %** | да |  |
|  | Ширина прохода | К | **не менее 120 см** | соответствует | C:\Users\Администратор\Desktop\паспорт доступности\Клуб\IMG_9085.jpg |
|  | Доля мест для лиц, с нарушениями слуха (кресла с подключением слухового аппарата) | Г | **не менее 1 шт.** | нет |  |
|  | Разворотные площадки | К | **не менее 150 х150 см** | более 150 х 150 см | C:\Users\Администратор\Desktop\паспорт доступности\Клуб\IMG_9087.jpg |
|  | Библиотека |  |  |  |  |
|  | Двери (вход ) - ширина в свету - порог | К, О | **не менее 90 см не более 2, 5 см** | 75 см. соответствует | C:\Users\Администратор\Desktop\паспорт доступности\Клуб\IMG_9078.jpg |
|  | Ширина прохода | К | **не менее 120 см** | соответствует | C:\Users\Администратор\Desktop\паспорт доступности\Клуб\IMG_9079.jpg |
|  | Разворотные площадки | К | **не менее 150 х150 см** | более 150 х 150 см | C:\Users\Администратор\Desktop\паспорт доступности\Клуб\IMG_9080.jpg |
| **САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ** | | | | | |
| **№№ помещений по плану** | **Наименование элементов объекта** | **Категории инвалидов, для которых установлен норматив** | **Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах** | **Фактическая величина, наличие** |  |
|  | Санузел | К | **наличие** | наличие |  |
|  | Знак доступности помещения | К, О | **наличие** | нет |  |
|  | Ширина дверного проема - порог | К | **не менее 90 см** **не более 2,5 см** | 60 см соответствует | C:\Users\Администратор\Desktop\паспорт доступности\Клуб\IMG_9075.jpg |
|  | Тактильная направляющая полоса в кабине, ощущаемая ногой или тростью (ширина) | С | **30 см** | нет |  |
|  | Раковина: - зона у раковины для кресла –коляски (минимальные глубина и ширина) - высота раковины - опорный поручень | К К, О  К, К | **не менее 130 х 85 см**  **75-85 см наличие** | 300 х 135 см  70 см нет | C:\Users\Администратор\Desktop\паспорт доступности\Клуб\IMG_9076.jpg |
|  | Кабины: - количество кабин - ширина дверного проема габариты (минимальные глубина и ширина) - опорные поручни - зона для кресла- коляски рядом с унитазом (ширина х глубина) - крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) | ко К, О К К, О  К  О | **не менее 1 ед. не менее 90 см не менее 180 х 165 см наличие не менее 80 х120см**  **наличие** | 1 120 см менее нет соответствует  нет | C:\Users\Администратор\Desktop\паспорт доступности\Клуб\IMG_9076.jpg |
|  | Знак доступности кабины | К, О | **наличие** | нет |  |
| **СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте** | | | | | |
| **№№ помещений по плану** | **Наименование элементов объекта** | **Категории инвалидов, для которых установлен норматив** | **Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах** | **Фактическая величина, наличие** |  |
|  | Визуальные средства информации о предоставлении услуги | С | **наличие** |  | H:\DCIM\101PHOTO\SAM_3317.JPG |
|  | Надписи: - размещение на высоте – высота прописных букв - освещенность | К, С, Г С С | **наличие не более 160 см не менее 7,5 см наличие** | нет 120 см нет нет |  |
|  | Указатели, пиктограммы: - размещение на высоте – высота прописных букв - освещенность | С С К, С С | **наличие не более 200 см не менее 7,5 см наличие** | нет |  |
|  | Тактильные средства информации о предоставлении услуги: - высота размещения - на кабинах санитарно –бытовых помещений | С  С  С | **наличие**  **60 – 110 см наличие**  **наличие** | нет |  |
|  | Речевые информаторы и маяки | С | **наличие** | нет |  |
|  | Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м « | С | **наличие** | нет |  |
|  | Световые текстовые табло для вывода оперативной информации | Г, С | **наличие** | нет |  |
|  | Малогабаритные аудиовизуальные информационно – справочные системы | К, О, С, Г | **наличие** | нет |  |
| **ПУТИ ЭВАКУАЦИИ** | | | | | |
| **№№ помещений по плану** | **Наименование элементов объекта** | **Категории инвалидов, для которых установлен норматив** | **Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах** | **Фактическая величина, наличие** |  |  |
| Пути эвакуации на входе 1 этажа | Крыльцо или входная площадка: габариты тамбура - ширина и глубина | К | **не менее 220 х 220 см** | 180 х 290 см | C:\Users\Администратор\Desktop\паспорт доступности\Клуб\IMG_9065.jpg |
| Пути эвакуации из зрительного зала | Эвакуационный выход из здания: двери - ширина в свету - порог | К | **не менее 90 см не более 2, 5 см** | Р одностворчатые 80 см нет | C:\Users\Администратор\Desktop\паспорт доступности\Клуб\IMG_9088.jpg |
|  | Информационные указатели | Г, О |  | визуальные |  |

Обследование провели:

Руководитель рабочей группы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ директор КДО Самсонова Л.С.

Члены рабочей группы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ художественный руководитель Савченко С.Н.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бухгалтер Митрохина О.И.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Согласованно:  Глава Администрации  Устьянцевского сельсовета Барабинского района Новосибирской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.А. Валяева  24 декабря 2015 г | Утверждаю: Директор МКУ КДО «Радуга» Устьянцевского сельсовета  Барабинского района  Новосибирской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.С.Самсонова 24 декабря 2015 г. | Согласованно:  Председатель общественной организации «Барабинская местная организация Всероссийского общества инвалидов» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.Е.Шейко  24 декабря 2015 г. |

Приложение 2

**План адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения**

Муниципальное казенное учреждение культурно- досуговое объединение «Радуга» Устьянцевского сельсовета филиал Половинский сельский клуб на 2016 – 2020 г.г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование мероприятий по адаптации | Категория МГН (К, О, С, Г, У) | | Вид работы | Этап работы | Необходимое финансирование | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| **1.** | **Организационные мероприятия:** |  | |  | 1 |  |  |  |
| 1.1. | обследование здания и территории для адаптации | К, О, Г, У | |  | 1 |  | 01.09.2015 | Савченко С.Н. Митрохина О.И. |
| 1.2. | разработка паспорта доступности учреждения | К, О, Г, У | |  | 1 |  | 24.12.2015 | Савченко С.Н. |
| 1.3. | проектирование наружного пандуса | К, О, Г, У | |  | 1 |  | 20.12.2017 | Самсонова Л.С. Савченко С.Н. |
| 1.4. | проектирование и разработка дизайн – проекта установки систем информирования в фоей и зрительном зале | К, С, Г | |  | 1 | 15000 | 20.12.2017 | Самсонова Л.С. Савченко С.Н. |
| 1.5. | проектирование санитарно- гигиенического помещения для МГН | О, Г, У | |  | 1 | 20000 | 20.12.2017 | Самсонова Л.С. Савченко С.Н. |
| **2** | **Приобретение технических средств адаптации** | |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | информационные таблички | | К, О, Г, У | приобретение | 2 | 20000 | 20.12.2018 | Самсонова Л.С. |
| 2.2. | оборудования оповещения | | К, О, Г, У | приобретение | 2 | 20000 | 20.12.2018 | Самсонова Л.С. |
| **3.** | **Ремонтные работы:** | |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | *по территории объекта* | |  |  | 2 |  |  |  |
| 3.1.2. | устройство рельефной (тактильной) полосы | | С, О, У | приобретение, ремонтные работы | 2 | 40000 | 10.10.2019 | Самсонова Л.С. |
| 3.1.3. | установить наружный пандус | | К, О | приобретение, ремонтные работы | 2 | 10000 | 20.12.2018 | Самсонова Л.С. |
| 3.1.4. | установить знак доступности учреждения | | К, О, С, Г, У | приобретение, ремонтные работы | 2 | 10000 | 20.12.2018 | Самсонова Л.С. |
| 3.2. | *По входу в здание* | |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | установка поручней на пандус | | О, У | ремонтные работы | 2 | 10000 | 20.12.2019 | Самсонова Л.С. |
| 3.4. | *По зоне оказания услуг* | |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | установка систем звукового оповещения | | К, С, О, У | ремонтные работы | 1 | 20000 | 15.12.2017 | Самсонова Л.С. |
| 3.5. | *По санитарно- гигиеническим помещениям* | |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | ремонт туалетного помещения согласно проекту по адаптации для МГН | | О, Г, У | ремонтные работы | 2 | 50000 | 20.12.2020 | Самсонова Л.С. |
| 3.6. | *По системе информации* | |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1. | установка информационных табличек | | К, О, С, Г, У | приобретение, ремонтные работы | 2 | 20000 | 20.12.2020 | Самсонова Л.С. |

**Принятые сокращения категорий инвалидов: К – лица, передвигающиеся на креслах – колясках, О – лица с нарушением опорно – двигательного аппарата, С – лица с нарушением зрения, Г – лица с нарушением слуха, У – лица с умственными нарушениями.**